**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**VÁRZEA GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**CAMPO DE FUTEBOL**

**VARZEA GRANDE – MT**

**2018**

1. **INTRODUÇÃO**

O presente projeto destina-se à orientação para construção do Campo de Futebol e vestiários do Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer “Bernardo Berneck”, campo de futebol com um anexo contendo dois vestiários, sanitários para PCD (pessoas com deficiência) e depósito.

1. **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencia executiva e especificações.

1. **DESCRIÇÃO DO PROJETO/AMBIENTES**

Situado no Município de Várzea Grande - MT.

Local: Av. Julio Campos – Bairro: Água vermelha.

* Campo de Futebol
* Vestiários 01 e 02
* W.C PCD Feminino
* W.C PCD Masculino
* Depósito

Área do Campo: 8.251,04 m²

Área do Vestiário: 159,66 m³

Área de Circulação: 1.422,19 m²

TOTAL: 9.832,89 m²

1. **ÁREA EXTERNA:**

* Área Gramada e pavimentada conforme projeto.
* Entradas de energia elétrica e água

1. **CONSTRUÇÃO**

Conforme projeto de arquitetura. Pavimento térreo sem haver a necessidade da construção de escadas ou rampas de acesso.

1. **MATERIAIS E SERVIÇOS:**

**FUNDAÇÕES**

Executadas de acordo com testes de sondagens de reconhecimento do terreno e projeto estrutural.

**ESTRUTURA:**

* Estrutura com pilares e vigas de concreto;
* Estrutura convencional;
* Seguindo o projeto Estrutural;

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

A área em contato direto com o solo é revestida com impermeabilizante tipo “neutrol e vedacit na massa” ou similar.

**VEDAÇÕES**

Construção de alvenaria convencional 19x09x29 e com reboco com massa de três cm.

**COBERTURA**

Telhado com telhas isotérmica com inclinação máxima de 10%, apoiadas em estrutura de metálicas ou madeira.

1. **REVESTIMENTOS INTERNOS**

**VESTIÁRIOS 01 E 02**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,10cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**WC PCD FEMININO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,10cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**WC PCD MASCULINO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,10cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica.

**DEPÓSITO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,10cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.



“Papel-Jornal (E208)” Marca Suvinil.

1. **REVESTIMENTO EXTERNO.**

**CALÇADAS:**

Calçadas e corredores laterais em contra-piso.

**FACHADAS FRONTAL, LATERAL DIREITA E ESQUERDA- FACHADA POSTERIOR:**

Ver projeto e seguir as especificações das cores em cada fachada.

As cores utilizadas foram:



“Papel-Jornal (E208)” Marca Suvinil.

1. **ESQUADRIAS:**

Esquadrias de Alumínio branco com vidro.

1. **FERRAGENS:**

Ferragens da marca Deca ou similar.

1. **METAIS:**

Metais sanitários de acabamento cromado, Deca ou similar.



Torneira automática de acabamento cromado, DOCOL, DECA ou similar.

1. **MARMORARIA:**

****

Em mármore na cor Branco carará.

1. **LOUÇAS:**

****

Bacia Sanitária: bacia sanitária Brancada marca Deca ou similar.



Cubas de semi encaixe quadrada, na a cor branca, marca Deca ou similar.

1. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações serão embutidas nas paredes de acordo com Projeto de Instalações Elétricas elaborado por profissionais habilitados.

1. **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Todas as instalações serão embutidas nas paredes de acordo com Projeto de Instalações Hidráulicas elaborado por profissionais habilitados.

1. **ÁREAS VERDES**

Todas as áreas verdes com grama tipo Esmeralda.

1. **PINTURA DO ALAMBRADO**

Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, uma demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo.

1. **ARQUIBANCADA**

Serão diretas em sapatas em concreto armado de acordo com o projeto estrutural.

* 1. PINTURA DA ARQUIBANCADA

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 litros, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas, pintura a óleo, com duas demãos.

1. **DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL**



1. **SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

* Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", altura 4m ao fundo dos gols e 2m nas laterais do campo, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm.
* Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclusive pintura esmalte sintético.
* Estrutura metálica de traves de futsal.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Msc. ENODES SOARES FERREIRA**

Arquiteto e Urbanista

CAU-MT: A 56.503-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Arq. STEFAYNIE MORAES**

Arquiteta e Urbanista

CAU-MT: 19.8804-2

Várzea Grande, 12 de abril de 2018.