**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**VÁRZEA GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**SANITÁRIOS**

**VARZEA GRANDE – MT**

**2018**

1. **INTRODUÇÃO**

O presente projeto destina-se à orientação para reforma e construção dos sanitários do Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer “Bernardo Berneck”, construção dos sanitários para PCD (pessoas com deficiência), espaço para bebedouros, melhoria dos banheiros masculino e Feminino, pintura das áreas internas e externas; Troca de cobertura;

1. **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencia executiva e especificações.

1. **DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Situado no Município de Várzea Grande - MT.

Local: Av. Julio Campos – Bairro: Água vermelha.

Obra construída com total de 81,81m².

1. **ÁREA EXTERNA:**

* Área Gramada e pavimentada conforme projeto.
* Entradas de energia elétrica e água

1. **CONSTRUÇÃO**

Conforme projeto de arquitetura. Pavimento térreo sem haver a necessidade da construção de escadas ou rampas de acesso.

1. **MATERIAIS E SERVIÇOS:**

**FUNDAÇÕES**

Executadas de acordo com testes de sondagens de reconhecimento do terreno e projeto estrutural.

**ESTRUTURA:**


* Estrutura com pilares e vigas de concreto;
* Estrutura convencional;
* Seguindo o projeto Estrutural;

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

A área em contato direto com o solo é revestida com impermeabilizante tipo “neutrol e vedacit na massa” ou similar.

**VEDAÇÕES**

Construção de alvenaria convencional 19x09x29 e com reboco com massa de três cm.



Cobogó 45x45;

**COBERTURA**

Telhado com telhas termoacústica com inclinação máxima de 10%, apoiadas em estrutura de metálicas ou madeira.

1. **REVESTIMENTOS INTERNOS**

**WC FEMININO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,15cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**WC MASCULINO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,15cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**WC PCD FEMINIO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,15cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**WC PCD MASCULINO:**

****

Piso: Piso porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

Rodapé: porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado com altura de 0,15cm.

Paredes: Aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica.



“Papel-Jornal (E208)” Marca Suvinil.

Teto: Revestidas em de gesso liso com junta de perimétrica e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

1. **REVESTIMENTO EXTERNO.**

**CALÇADAS:**

Calçadas e corredores laterais em contra-piso.

**FACHADAS FRONTAL, LATERAL DIREITA E ESQUERDA- FACHADA POSTERIOR:**

Ver projeto e seguir as especificações das cores em cada fachada.

As cores utilizadas foram:



“Papel-Jornal (E208)” Marca Suvinil.



“ACM” – COR: MADEIRA TIPO FREIJÓ NATURAL.

1. **ESQUADRIAS:**

Esquadrias de Alumínio branco com vidro.

1. **FERRAGENS:**

Ferragens da marca Deca ou similar.

1. **METAIS:**

Metais sanitários de acabamento cromado, Deca ou similar.



Torneira automática de acabamento cromado, DOCOL, DECA ou similar.

1. **MARMORARIA:**

****

Em mármore na cor Branco carará.

1. **LOUÇAS:**

****

Bacia Sanitária: bacia sanitária Brancada marca Deca ou similar.



Cubas de semi encaixe quadrada, na a cor branca, marca Deca ou similar.

1. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações serão embutidas nas paredes de acordo com Projeto de Instalações Elétricas elaborado por profissionais habilitados.

1. **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Todas as instalações serão embutidas nas paredes de acordo com Projeto de Instalações Hidráulicas elaborado por profissionais habilitados.

1. **ÁREAS VERDES**

Todas as áreas verdes com grama tipo Esmeralda.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Msc. ENODES SOARES FERREIRA**

Arquiteto e Urbanista

CAU-MT: A 56.503-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Arq. STEFAYNIE MORAES**

Arquiteta e Urbanista

CAU-MT: 19.8804-2

Várzea Grande, 12 de abril de 2018.