**PREFEITURA MUNICIPAL DE**

**VÁRZEA GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**ESTAÇÃO BERNECK**

**PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**

**VARZEA GRANDE – MT**

**2018**

1. **INTRODUÇÃO**

O presente projeto destina-se à orientação para construção da Estação Berneck, como Praça de Alimentação do Centro Ecológico Municipal de Recreação e Lazer “Bernardo Berneck”.

1. **OBJETIVO DO DOCUMENTO**

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequencia executiva e especificações.

1. **DESCRIÇÃO DO PROJETO/AMBIENTES**

Situado no Município de Várzea Grande - MT.

Local: Av. Julio Campos – Bairro: Água vermelha.

* Três quiosques para abrigar lanchonetes
* Um restaurante para atender um fluxo maior de pessoas.
* Praça de alimentação
* Casa de lixo

Área total construída 900m²

1. **ÁREA EXTERNA:**

* Área Gramada e pavimentada conforme projeto.
* Entradas de energia elétrica e água

1. **CONSTRUÇÃO**

Conforme projeto de arquitetura. Pavimento térreo sem haver a necessidade da construção de escadas ou rampas de acesso.

1. **MATERIAIS E SERVIÇOS:**

**FUNDAÇÕES**

Executadas de acordo com testes de sondagens de reconhecimento do terreno e projeto estrutural.

**ESTRUTURA:**

Colocação de pilares de acordo com o projeto.

* Estrutura com pilares e vigas de concreto;
* Estrutura convencional;
* Seguindo o projeto Estrutural;

**IMPERMEABILIZAÇÃO**

A área em contato direto com o solo é revestida com impermeabilizante tipo “neutrol e vedacit na massa” ou similar.

**VEDAÇÕES**

Construção de alvenaria convencional 19x09x29 e com reboco com massa de três cm.

**COBERTURA**

Os espaços dispostos para serviços como Quiosques, Restaurante e Cozinha, terão um pé direito de 2,95 até o forro.

Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e posteriormente das telhas metálicas leves, com inclinação de 10%, e pé direito do piso ao centro da cobertura de 5,55 metros.

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.

Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo;

Parafusos para ligações secundárias – ASTM A307-galvanizado a fogo;

Eletrodos para solda elétrica – AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes – ASTM A36;

Chumbadores para fixação das chapas de base – ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas – ASTM A36;

Será utilizado lanternim para possibilitar a ventilação natural do pavilhão pela cobertura, reduzindo a temperatura ambiente no seu interior e possibilitando a renovação contínua do ar. Será em estrutura metálica, aço ASTM A36, na largura de 6,35 m de modo a evitar a entrada de água e devidamente pintado com tinta anticorrosiva.

1. **REVESTIMENTOS INTERNOS**

**RESTAURANTE, COZINHA E DEPÓSITO**

Piso: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada dimensões 60x60 cm, na cor branco.

Paredes: Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada dimensões 60x60cm na cor branco, colocadas à meia altura das paredes e aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas com laje e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**LANCHONETES 01, 02 e 03**

Piso: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada dimensões 60x60 cm, na cor branco.

Paredes: Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada dimensões 60x60cm na cor branco, colocadas à meia altura das paredes e aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas com laje e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

**CASA DE GÁS E CASA DE LIXO:**

Piso: Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada dimensões 60x60 cm, na cor branco.

Paredes: Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada dimensões 60x60cm na cor branco, colocadas à meia altura das paredes e aplicação de massa corrida e pintura em tinta acrílica da Marca Suvinil cor: Papel jornal.

Teto: Revestidas com laje e pintura em tinta látex Marca Maxvinil branco neve.

1. **REVESTIMENTO EXTERNO.**

**CALÇADAS:**

Calçadas e corredores laterais em contra-piso.

**PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO**

****

O piso a ser utilizado no revestimento externo, na praça de alimentação será o porcelanato acetinado 60x60 na cor: cimento queimado.

**FACHADAS FRONTAL, LATERAL DIREITA E ESQUERDA- FACHADA POSTERIOR:**

Ver projeto e seguir as especificações das cores em cada fachada.

1. **ESQUADRIAS:**

Esquadrias de Alumínio branco com vidro.

1. **FERRAGENS:**

Ferragens da marca Deca ou similar.

1. **METAIS:**

* Metais sanitários de acabamento cromado, Deca ou similar.



Torneira automática de acabamento cromado, DOCOL, DECA ou similar.

* Para pia da cozinha com acabamento cromado, Deca ou similar.



Torneira de Cozinha de Parece Bica Móvel Alta ABS/Metal Arejador Fixo Cromada.

* Para pia da cozinha com acabamento cromado, Deca ou similar.



Cuba de embutir de aço inoxidável média cromada, Deca ou similar.

1. **PEDRAS:**

12.1 A pedra a ser utilizada nas áreas de higienização das mãos, na parte externa na praça de alimentação será mármore na cor Branco carará.

****

12.2 Nas áreas internas dos quiosques, restaurante e cozinha, a pedra a ser utilizada será o Granito Cinza Polido.



1. **LOUÇAS:**



Cuba de Semi encaixe quadrada na cor branca, marca Deca ou similar.

1. **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações serão embutidas nas paredes de acordo com Projeto de Instalações Elétricas elaborado por profissionais habilitados.

1. **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**

Todas as instalações serão embutidas nas paredes de acordo com Projeto de Instalações Hidráulicas elaborado por profissionais habilitados.

1. **ÁREAS VERDES**

Todas as áreas verdes com grama tipo Esmeralda.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Msc. ENODES SOARES FERREIRA**

Arquiteto e Urbanista

CAU-MT: A 56.503-2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
**Arq. STEFAYNIE MORAES**

Arquiteta e Urbanista

CAU-MT: 19.8804-2

Várzea Grande, 12 de abril de 2018.